**16011 Термометр-гигрометр Simple**



**Установка батарейки**

Откройте отделение для батареек на задней панели изделия. Вставьте батарейку типа ААА в соответствии в указанной полярностью. Закройте отделение. Изделие готово к эксплуатации.

Батарейке не принадлежат к бытовым отходам. Пожалуйста, утилизируйте их соответственно.

**«C/F» дисплей**

Для перехода между значениями градусов по Цельсию и Фаренгейту нажмите соответствующую кнопку на задней панели изделия.

**«MIN/MAX» дисплей**

* На задней части изделия нажмите кнопку MEM для просмотра максимальных значений температуры и влажности.
* Сделайте то же самое для просмотра минимальных значений температуры и влажности.
* Нажмите кнопку МЕМ, чтобы вернуться к текущему просмотру значений.
* Для сбора данных держите кнопку нажатой в течение двух секунд.

